ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение двух новых пассажирских воздушных судов

1. Предмет закупки

Приобретение 2 (двух) новых двухдвигательных турбовинтовых пассажирских воздушных судов типа L 410 UVP-E20 NEO 

Количество: 2 единицы.
Воздушные суда должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать требованиям авиационных властей и иметь комплект документов, необходимых для регистрации и последующей эксплуатации воздушного судна.

2. Основные требования к воздушному судну

№	Наименование параметра	Требуемое значение
1	Тип воздушного судна	Двухдвигательный турбовинтовой пассажирский самолет
2	Модификация	L 410 UVP-E20 NEO либо эквивалент
3	Состояние	Новое, не бывшее в эксплуатации
4	Пассажировместимость	Не менее 19 пассажирских мест
5	Пассажирские кресла	Стандартные пассажирские кресла с обивкой из износостойкого материала/кожи
6	Багажный отсек	Задний вариабельный багажный отсек с доступом из пассажирского салона
7	Туалет	Наличие стандартного туалета
8	Кондиционирование	Наличие системы кондиционирования воздуха
9	Кислородное оборудование	Комплект кислородного оборудования для экипажа и пассажиров
10	Грузовая конфигурация	Возможность переоборудования/эксплуатации в грузовой конфигурации, наличие грузового комплекта
11	Маркировка кабины экипажа	Английский/русский языки
12	Маркировка пассажирского салона	Английский/русский/казахский языки

3. Двигатели

Воздушное судно должно быть оборудовано двумя турбовинтовыми двигателями GE H80-200 либо эквивалентными по техническим и эксплуатационным характеристикам.

Минимальные требования:

· количество двигателей — 2;
· взлетная номинальная мощность каждого двигателя — не менее 597 кВт (800 SHP);
· максимальная непрерывная номинальная мощность — не менее 522 кВт (700 SHP);
· межремонтный ресурс (TBO) — не менее 4 000 летных часов.

· 4. Воздушные винты

· Воздушное судно должно быть оборудовано двумя воздушными винтами AVIA AV-725 либо эквивалентными.

· Основные характеристики:

· количество лопастей — не менее 5;
· диаметр воздушного винта — около 2,3 м;
· межремонтный ресурс (TBO) — не менее 3 600 летных часов.

5. Основные массогабаритные характеристики

Параметр	Требование
Размах крыла	около 19,98 м
Длина воздушного судна	около 14,42 м
Высота	около 5,83 м
Максимальная взлетная масса	не менее 6 600 кг
Максимальная посадочная масса	не менее 6 400 кг
Максимальный запас топлива	не менее 1 000 кг
Максимальный запас топлива с дополнительными баками	не менее 1 300 кг

6. Летно-технические характеристики

Воздушное судно должно обеспечивать следующие характеристики при стандартных эксплуатационных условиях:

· максимальная скорость — не менее 405 км/ч (219 KTAS);
· максимальный рабочий уровень полета — не менее 4 200 м (14 000 футов);
· максимальная дальность полета — не менее 1 520 км (820 NM) при соответствующей топливной конфигурации.

7. Бортовое радио-навигационное оборудование и авионика

Воздушное судно должно быть оснащено современным комплексом авионики типа Garmin G700 Txi либо эквивалентом, обеспечивающим выполнение пассажирских полетов в соответствии с установленными авиационными требованиями.

В состав оборудования должны входить:

· усовершенствованные бортовые многофункциональные дисплеи;
· система ориентации по курсу и воздушным данным;
· NAV/COM/GPS;
· DME;
· переговорные устройства и система оповещения;
· транспондер;
· регистратор полетных данных (FDR);
· аварийный радиомаяк (ELT);
· речевой самописец кабины экипажа (CVR);
· погодный радар;
· радиолокационный/радиовысотомер;
· система предупреждения и предотвращения столкновения с землей TAWS класса A;
· автопилот;
· система предупреждения столкновений TCAS II;
· транспондер с функцией ADS-B Out;
· резервный пилотажный прибор с системой определения курсовой устойчивости.

Оборудование должно быть совместимо между собой и обеспечивать безопасное выполнение полетов в предусмотренных условиях эксплуатации.

8. Топливо

Двигатели воздушного судна должны обеспечивать эксплуатацию как минимум на авиационном топливе JET A / JET A-1, соответствующем применимым международным стандартам.

Допускается возможность использования иных сертифицированных производителем видов авиационного топлива в соответствии с эксплуатационной документацией воздушного судна и двигателя.

9. Комплектация каждого воздушного судна

В стоимость и комплект поставки каждого воздушного судна должны входить:

1. воздушное судно в пассажирской конфигурации не менее чем на 19 пассажирских мест;
2. задний вариабельный багажный отсек;
3. система кондиционирования воздуха;
4. стандартный туалет;
5. кислородное оборудование;
6. грузовой комплект;
7. базовый комплект наземного оборудования;
8. базовый комплект расходных материалов;
9. комплект технической и эксплуатационной документации;
10. программное обеспечение, необходимое для эксплуатации установленной авионики и оборудования;
11. необходимые сертификаты и документы на воздушное судно и установленное оборудование.

10. Наземное оборудование и расходные материалы

Поставщик должен поставить вместе с каждым воздушным судном базовый комплект наземного оборудования и базовый комплект расходных материалов, необходимых для первоначального ввода воздушного судна в эксплуатацию и выполнения установленного технического обслуживания.

Перечень оборудования и расходных материалов должен быть представлен поставщиком в составе конкурсной заявки.

11. Техническая и эксплуатационная документация

В комплект поставки должна входить техническая и эксплуатационная документация, необходимая для эксплуатации и технического обслуживания воздушного судна, включая:

· формуляр воздушного судна;
· формуляры двигателей;
· формуляры воздушных винтов;
· сертификаты воздушного судна и установленного оборудования;
· протокол нивелировки;
· документы по массе и центровке;
· данные регистратора полетных параметров;
· данные речевого регистратора;
· результаты наземных и летных испытаний;
· руководство по летной эксплуатации;
· контрольные карты нормальных, особых и аварийных процедур;
· перечень минимального оборудования;
· руководство по техническому обслуживанию;
· программу/регламент технического обслуживания;
· руководство по периодическим инспекциям;
· руководство по электропроводке;
· руководства по техническому обслуживанию двигателей и воздушных винтов;
· электронный каталог деталей и сборочных единиц;
· руководство по ремонту;
· эксплуатационные и ремонтные допуски;
· руководство пилота;
· необходимое программное обеспечение для установленной авионики.

Документация предоставляется на электронных носителях и/или в печатном виде в соответствии с требованиями изготовителя и авиационных властей.

12. Подготовка летного состава

Поставщик должен обеспечить первоначальную подготовку не менее 2 пилотов на каждое воздушное судно по соответствующему типу воздушного судна.

Подготовка должна проводиться организацией, имеющей соответствующие разрешения/сертификаты.

Программа подготовки должна включать теоретическую и практическую подготовку, в том числе обучение на соответствующем тренажере, если такое обучение предусмотрено программой подготовки данного типа воздушного судна.

По завершении обучения должны быть предоставлены подтверждающие документы.

13. Подготовка инженерно-технического персонала

Поставщик должен обеспечить базовую подготовку не менее 4 специалистов инженерно-технического состава на каждое воздушное судно.

Обучение должно охватывать:

· конструкцию воздушного судна;
· силовую установку;
· авионику;
· основные процедуры технического обслуживания;
· ежедневное и периодическое техническое обслуживание;
· диагностику неисправностей;
· эксплуатацию и техническое обслуживание установленного оборудования.

По результатам обучения должны быть выданы соответствующие подтверждающие документы.

14. Сертификация и соответствие требованиям

Тип воздушного судна должен иметь действующий сертификат типа, выданный или признанный компетентным авиационным органом.

Предлагаемое воздушное судно, его двигатели, воздушные винты, авионика и иное установленное оборудование должны соответствовать требованиям применимых авиационных правил и иметь документы, необходимые для регистрации и допуска к эксплуатации в Республике Казахстан.

Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого воздушного судна установленным требованиям.

15. Гарантийные обязательства

Гарантия на воздушное судно должна составлять не менее 1 000 летных часов либо 12 месяцев с даты поставки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

На запасные части, оборудование и приборы, поставленные вместе с воздушным судном, должны распространяться гарантийные обязательства производителя/поставщика в соответствии с условиями поставки.

16. Поддержка запасными частями и сервисное сопровождение

Поставщик должен обеспечить возможность последующего приобретения оригинальных запасных частей, расходных материалов, инструмента и оборудования, необходимых для эксплуатации воздушных судов.

Поставщик должен обеспечить техническую поддержку заказчика после поставки воздушных судов, включая консультирование по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и устранения неисправностей.

17. Условия поставки

Место поставки: Республика Казахстан.

Условия поставки должны предусматривать доставку воздушных судов до места, определенного Заказчиком, включая необходимые мероприятия по передаче воздушных судов и документации.

Каждое воздушное судно перед передачей Заказчику должно пройти предусмотренные изготовителем проверки и приемочные процедуры.

18. Приемка воздушных судов

Приемка каждого воздушного судна осуществляется комиссией Заказчика на основании:

· проверки комплектности;
· проверки технического состояния;
· проверки соответствия технической спецификации;
· проверки технической и эксплуатационной документации;
· проверки сертификатов;
· результатов наземной проверки;
· результатов приемочного/демонстрационного полета при необходимости;
· подписания соответствующего акта приема-передачи.

Выявленные при приемке недостатки должны быть устранены Поставщиком до окончательной передачи воздушного судна Заказчику.

19. Требования к конкурсной заявке поставщика

В составе заявки потенциальный поставщик должен представить:

· подробную техническую спецификацию предлагаемого воздушного судна;
· сравнительную таблицу соответствия всем требованиям настоящей технической спецификации;
· сведения о производителе;
· копию сертификата типа;
· сведения о двигателях и воздушных винтах;
· перечень установленной авионики;
· перечень оборудования, входящего в комплект поставки;
· перечень наземного оборудования и расходных материалов;
· перечень технической и эксплуатационной документации;
· программу обучения летного и инженерно-технического персонала;
· описание гарантийного и послегарантийного обслуживания;
· подтверждение сроков и условий поставки.

Все характеристики предлагаемого воздушного судна должны подтверждаться официальной технической документацией производителя.

20. Требование об эквивалентности
В случае предложения воздушного судна, эквивалентного указанному типу, потенциальный поставщик обязан представить сравнительную таблицу технических и эксплуатационных характеристик.
Предлагаемый эквивалент не должен иметь характеристики ниже минимальных требований, установленных настоящей технической спецификацией, и должен обеспечивать выполнение предусмотренных Заказчиком пассажирских и грузовых перевозок.
